Μάιος 2017

**Νέο Opel Crossland X: Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Κινητήρες βενζίνης** | **1.2** | **1.2 ECOTEC Direct Injection Turbo** | **1.2 Direct Injection Turbo με 6άχυτο αυτόματο** | **1.2 Direct Injection Turbo** |
| Μετάδοση | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Εκπομπές ρύπων | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Καύσιμο | Super1 | Super1 | Super1 | Super1 |
| Αριθμός κυλίνδρων | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Κυβισμός cm3 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 |
| Διάμετρος / διαδρομή mm | 75.0 / 90.5 | 75.0 / 90.5 | 75.0 / 90.5 | 75.0 / 90.5 |
| Μέγιστη ισχύς kW (hp) | 60 (81) / 5,750 | 81 (110) / 5,500 | 81 (110) / 5,500 | 96 (130) / 5,500 |
| Μέγιστη ροπή Nm / rpm | 118 / 2,750 | 205 / 1,500 | 205 / 1,500 | 230 / 1,750 |
| Αναλογία συμπίεσης | 11.0 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 |
| Σχέση μετάδοσης | 4.92 | 4.18 | 3.68 | 3.90 |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ l | 45 | 45 | 45 | 45 |

1 Όλοι οι βενζινοκινητήρες μπορούν να λειτουργήσουν με απλή 91 RON, ενισχυμένη 95 RON (super) και σούπερ αμόλυβδη 98 RON, με περιεκτικότητα αιθανόλης έως και 10% (E10). Τα δεδομένα επιδόσεων και κατανάλωσης αναφέρονται στον τύπου καυσίμου που επίσης αναγράφεται στον πίνακα

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Κινητήρες βενζίνης** | **1.2** | **1.2 ECOTEC Direct Injection Turbo** | **1.2 Direct Injection Turbo με 6τάχυτο αυτόματο** | **1.2 Direct Injection Turbo** |
| **Βάρος και φορτία άξονα kg** |
| Απόβαρο με οδηγό (σύμφωνα με 70/156/EEC)  | 1,1632/1,174 | 1,245 | 1,289 | 1,274 |
| Επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχήματος | 1,690 | 1,770 | 1,805 | 1,790 |
| Ωφέλιμο φορτίο | 5272/516 | 525 | 516 | 516 |
| Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα, μπροστά | 840 | 920 | 950 | 935 |
| Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα, πίσω | 855 | 860 | 880 | 860 |
| Επιτρεπόμενο φορτίο οροφής 3) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **Φορτίο τρέιλερ kg** |
| Χωρίς φρένο | 560 | 600 | 600 | 620 |
| Με φρένο σε κλίση 12%  | 650 | 840 | 840 | 840 |

2) Χωρίς σύστημα ελέγχου κλιματισμού.

3) Υπό τον περιορισμό του Μικτού Βάρους Οχήματος. Για λόγους ασφαλείας δε συνιστάται η οδήγηση με πάνω από 120km/h με φορτίο στην οροφή.

**Όλες οι τιμές αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό βασικό μοντέλο με στάνταρ εξοπλισμό**. Ο πρόσθετος εξοπλισμός μπορεί να αυξήσει το απόβαρο του οχήματος και σε μερικές περιπτώσεις να αυξήσει το μικτό βάρος, τα μέγιστα επιτρεπόμενα φορτία άξονα και αντίστοιχα να μειώσει το επιτρεπόμενο φορτίο τρέιλερ. Το απόβαρο περιλαμβάνει τον οδηγό (68 κιλά) και 7 κιλά αποσκευών. Στο ωφέλιμο φορτίο περιλαμβάνονται επιβάτες και αποσκευές (όχι ο οδηγός).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Κινητήρες Diesel** | **1.6 Diesel** | **1.6 ECOTEC Diesel** | **1.6 Diesel** |
| Μετάδοση | FWD | FWD | FWD |
| Εκπομπές ρύπων | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Καύσιμο | Diesel1 | Diesel1 | Diesel1 |
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 | 4 | 4 |
| Κυβισμός cm3 | 1,560 | 1,560 | 1,560 |
| Διάμετρος/διαδρομή mm  | 75.0 / 88.3 | 75.0 / 88.3 | 75.0 / 88.3 |
| Μέγιστη ισχύς kW (hp) | 73 (99) / 3,750 | 73 (99) / 3,750 | 88 (120) / 3,500 |
| Μέγιστη ροπή Nm / at rpm | 254 / 1,750 | 254 / 1,750 | 300 / 1,750 |
| Αναλογία συμπίεσης | 17.0 : 1 | 17.0:1 | 17.0 : 1 |
| Σχέση μετάδοσης | 3.79 | 3.47 | 3.90 |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ l | 45 | 45 | 45 |
| **Βάρος και φορτία άξονα σε kg** |
| Απόβαρο με οδηγό (σύμφωνα με 70/156/EEC)  | 1,2782/1.289 | 1,289 | 1,319 |
| Επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχήματος | 1,820 | 1,820 | 1,840 |
| Ωφέλιμο φορτίο | 5422/531 | 531 | 521 |
| Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα, μπροστά | 945 | 945 | 970 |
| Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα, πίσω | 880 | 880 | 880 |
| Επιτρεπόμενο φορτίο οροφής 3) | 50 | 50 | 50 |
| **Φορτίο τρέιλερ kg** |
| Χωρίς φρένο | 620 | 620 | 640 |
| Με φρένο σε κλίση 12% | 840 | 840 | 870 |

1) Φίλτρο σωματιδίων diesel χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, Μετεπεξεργασία καυσαερίων μέσω καταλυτικού μετατροπέα SCR (Selective Catalytic Reduction) με AdBlue® (ψεκασμός ουρίας). Οχήματα εφοδιασμένα με σύστημα BlueInjection χρειάζονται τακτική συμπλήρωση AdBlue® και μεταξύ των κανονικών διαστημάτων σέρβις. Μία λυχνία στο ταμπλό θα υπενθυμίζει έγκαιρα στον οδηγό πότε χρειάζεται να συμπληρώσει υγρό.

2) Χωρίς σύστημα ελέγχου κλιματισμού.

3) Υπό τον περιορισμό του Μικτού Βάρους Οχήματος. Για λόγους ασφαλείας δε συνιστάται η οδήγηση με πάνω από 120km/h με φορτίο στην οροφή.

**Όλες οι τιμές αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό βασικό μοντέλο με στάνταρ εξοπλισμό**. Ο πρόσθετος εξοπλισμός μπορεί να αυξήσει το απόβαρο του οχήματος και σε μερικές περιπτώσεις να αυξήσει το μικτό βάρος, τα μέγιστα επιτρεπόμενα φορτία άξονα και αντίστοιχα να μειώσει το επιτρεπόμενο φορτίο τρέιλερ. Το απόβαρο περιλαμβάνει τον οδηγό (68 κιλά) και 7 κιλά αποσκευών. Στο ωφέλιμο φορτίο περιλαμβάνονται επιβάτες και αποσκευές (όχι ο οδηγός).

|  |
| --- |
| **Crossland X** |
| **Πεντατάχυτο μηχανικό κιβώτιο** | Τελική ταχύτητα km/h | Επιτάχυνση 0 – 100 km/hσε δευτ. | Ελαστικότητα80 – 120 km/h με 5η σχέση σε δευτ. | Κατανάλωση σε/100 km | Εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο g/km  | Κατηγορία απόδοσης |
| Στην πόλη | Εκτός πόλης | Μικτός κύκλος |
| 1.2 (60 kW) | 170 | 14.0 | 18.5 | 6.5-6.41 | 4.4 | 5.2-5.11 | 116-1151 | C-B1 |
| 1.2 ECOTEC Direct Injection Turbo (81 kW) | 188 | 10.6 | 12.3 | 5.8-5.61 | 4.3-4.21 | 4.9-4.81 | 111-1091 | B |
| 1.6 Diesel (73 kW) | 180 | 11.6 | 15.4 | 4.5-4.41 | 3.5-3.41 | 3.9-3.81 | 102-991 | A |
| 1.6 ECOTEC Diesel (73 kW) με Start/Stop | 180 | 12.0 | 17.4 | 4.2-4.11 | 3.4-3.31 | 3.7-3.61 | 95-931 | A+ |
| **Εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 ECOTEC Direct Injection Turbo (96 kW) με Start/Stop | 206 | 9.1 | 7.9 | 5.9-5.71 | 4.7-4.61 | 5.1-5.01 | 116-1141 | B |
| 1.6 Diesel (88 kW) με Start/Stop | 187 | 9.9 | 10.5 | 4.7-4.61 | 3.6 | 4.0 | 105-1031 | A |
| **Εξατάχυτο αυτόματο κιβώτιο** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Direct Injection Turbo (81 kW) με Start/Stop | 187 | 11.8 | – | 6.5-6.31 | 4.8 | 5.4-5.31 | 123-1211 | B |

1) Με ελαστικά με χαμηλή αντίσταση κύλισης.

**Όλες οι τιμές αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό βασικό μοντέλο με στάνταρ εξοπλισμό**. Όλες οι τιμές αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό βασικό μοντέλο με στάνταρ εξοπλισμό. Στα δεδομένα κατανάλωσης και εκπομπών CO2 σύμφωνα με την οδηγία 2007/715/EC λαμβάνεται υπόψη το απόβαρο του οχήματος, όπως ορίζεται από αυτό τον κανονισμό. Τα δεδομένα δεν αφορούν ένα συγκεκριμένο μοντέλο και δεν αποτελούν μέρος μιας προσφοράς, αλλά στοχεύουν αποκλειστικά στη σύγκριση των διαφόρων μοντέλων. Ο πρόσθετος εξοπλισμός ενδέχεται να αυξήσει ελαφρώς την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 σε σχέση με τις αναφερόμενες τιμές. Αυτό μπορεί να επιφέρει μείωση της μέγιστης ταχύτητας και αύξηση του χρόνου επιτάχυνσης. Οι τιμές επιδόσεων που δίνει ο κατασκευαστής έχουν μετρηθεί με το απόβαρο του οχήματος, χωρίς οδηγό, με φορτίο 200kg.

|  |
| --- |
| **Crossland X** |
| **Διαστάσεις οχήματος mm** |  |
| Μήκος | 4.212 |
| Πλάτος χωρίς εξωτερικούς καθρέπτες | 1,765 |
| Ύψος (στο απόβαρο) | 1,605 |
| Μεταξόνιο | 2,604 |
| Μετατρόχιο, εμπρός | 1,513 |
| Μετατρόχιο, πίσω | 1,491 |
| **Κύκλος στροφής m** |  |
| Από τοίχο σε τοίχο | 11.2 |
| Από κράσπεδο σε κράσπεδο | 10.7 |
| **Χώρος αποσκευών σε mm** |  |
| Μήκος πατώματος μέχρι τις πλάτες των πίσω καθισμάτων | 793 |
| Μήκος πατώματος με τις πλάτες των πίσω καθισμάτων αναδιπλωμένες | 1,483 |
| Μέγιστο πλάτος | 1,000 |
| Πλάτος στους θόλους των τροχών | 947 |
| Ύψος φόρτωσης | 728 |
| Ύψος ανοίγματος | 712 |
| Πλάτος ανοίγματος | 950-1,002 |
| **Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σύμφωνα με ISO 3832** |  |
| Χώρος αποσκευών μέχρι το κάλυμμα | 410-5201 |
| Με τις πλάτες των πίσω καθισμάτων αναδιπλωμένες, μέχρι το πάνω άκρο των πλατών των εμπρός καθισμάτων | 810 |
| Με τις πλάτες των πίσω καθισμάτων αναδιπλωμένες, μέχρι την οροφή | 1,255 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | 1) Σε συνδυασμό με συρόμενες πίσω πόρτες.Όλα τα δεδομένα αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό βασικό μοντέλο με στάνταρ εξοπλισμό. |