


|  |  |
| --- | --- |
| **Κινητήρας** | **1.0 Turbo 3 Cylinder 120 HP MT 4X2** |
| Αρ. Κυλίνδρων, διάταξη | 3 – σε σειρά |
| Χωρητικότητα (cm3) | 999 |
| Διάμετρος x Διαδρομή (mm) | 70x86.5 |
| Βαλβίδες ανά κύλινδρο | 4 |
| Σχέση συμπίεσης | 10.5:1 |
| Μέγιστη ισχύς σε kW στις σ.α.λ. | 88 kW (120hp) στις 5.750 σ.α.λ. |
| Μέγιστη ροπή σε Nm στις σ.α.λ. | 190 Nm στις 1.750 σ.α.λ. |
| Σύστημα ψεκασμού | Άμεσος ψεκασμός |
| Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
| **Μετάδοση** | |
| Τύπος | Μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων |
| 1α | 4.154 |
| 2α | 2.118 |
| 3η | 1.486 |
| 4η | 1.116 |
| 5η | 0.897 |
| 6η | 0.767 |
| Όπισθεν | 4.000 |
| Τελική σχέση | 4.133 |
| **Επιδόσεις** | |
| Επιτάχυνση: 0-100 km/h (s) | 10.9 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 188 |
| **Καταναλώσεις και εκπομπές** | |
| Προδιαγραφές | Euro 6d-Temp |
| Μικτός κύκλος (l/100km) | 5.8 – 6.0 |
| Εκτός πόλης (l/100km) | 5.0 – 5.1 |
| Εντός πόλης (l/100km) | 7.0 – 7.9 |
| Εκπομπές CO2 – μικτός κύκλος (g/km) | 133 - 139 |
| Ρεζερβουάρ καυσίμου (litres) | 48 |
| **Βάρη και Διαστάσεις** | |
| Απόβαρο (kg) | 1320 |
| Αναλογία βάρους εμπρός / πίσω (%) | 62 / 38 |
| Ύψος (mm) [χωρίς / με μπάρες οροφής] | 1595 / 1603 |
| Πλάτος [χωρίς / με καθρέπτες] | 1796 / 2025 |
| Μήκος (mm) [έκδοση Urban/ έκδοση Cross] | 4264 / 4269 |
| Μεταξόνιο (mm) | 2570 |
| Απόσταση από το έδαφος (mm) | 157 |
| Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (l) | 350 |
| Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (l) με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα | 1000 |
| Κύκλος στροφής (m) | 11.05 |




|  |  |
| --- | --- |
| **Κινητήρας** | **1.6 e TorQ 110hp** |
| Αρ. Κυλίνδρων, διάταξη | 4 - σε σειρά |
| Χωρητικότητα (cm3) | 1598 |
| Διάμετρος x Διαδρομή (mm) | 77x85.8 |
| Βαλβίδες ανά κύλινδρο | 4 |
| Σχέση συμπίεσης | 11.1:1 |
| Μέγιστη ισχύς σε kW στις σ.α.λ. | 81kW (110hp) στις 5500 σ.α.λ. |
| Μέγιστη ροπή σε Nm στις σ.α.λ. | 152Nm @4500 σ.α.λ. |
| Σύστημα ψεκασμού | Ψεκασμός πολλαπλών σημείων |
| Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
| **Μετάδοση** | |
| Τύπος | Μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων |
| 1α | 4.273 |
| 2α | 2.238 |
| 3η | 1.520 |
| 4η | 1.156 |
| 5η | 0.919 |
| 6η | - |
| Όπισθεν | 3.909 |
| Τελική σχέση | 3.929 |
| **Επιδόσεις** | |
| Επιτάχυνση: 0-100 km/h (s) | 11.5 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 |
| **Καταναλώσεις και εκπομπές** | |
| Προδιαγραφές | Euro 6d-Temp |
| Μικτός κύκλος (l/100km) | 6.7 - 7.0 |
| Εκτός πόλης (l/100km) | 5.8 - 6.0 |
| Εντός πόλης (l/100km) | 8.4 |
| Εκπομπές CO2 – μικτός κύκλος (g/km) | 154 - 159 |
| Ρεζερβουάρ καυσίμου (litres) | 48 |
| **Βάρη και Διαστάσεις** | |
| Απόβαρο (kg) | 1275 |
| Αναλογία βάρους εμπρός / πίσω (%) | 62 / 38 |
| Ύψος (mm) [χωρίς / με μπάρες οροφής] | 1595 / 1603 |
| Πλάτος [χωρίς / με καθρέπτες] | 1796 / 2025 |
| Μήκος (mm) [έκδοση Urban/ έκδοση Cross] | 4264 / 4269 |
| Μεταξόνιο (mm) | 2570 |
| Απόσταση από το έδαφος (mm) | 157 |
| Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (l) | 350 |
| Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (l) με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα | 1000 |
| Κύκλος στροφής (m) | 11.05 |



|  |  |
| --- | --- |
| **Κινητήρας** | **1.3 Turbo 4 Cylinder 150 HP DCT 4X2** |
| Αρ. Κυλίνδρων, διάταξη | 4 - σε σειρά |
| Χωρητικότητα (cm3) | 1332 |
| Διάμετρος x Διαδρομή (mm) | 70x86.5 |
| Βαλβίδες ανά κύλινδρο | 4 |
| Σχέση συμπίεσης | 10.5:1 |
| Μέγιστη ισχύς σε kW στις σ.α.λ. | 110kW (150) στις 5250 σ.α.λ. |
| Μέγιστη ροπή σε Nm στις σ.α.λ. | 270Nm στις 1850 σ.α.λ. |
| Σύστημα ψεκασμού | Άμεσος ψεκασμός |
| Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
| **Μετάδοση** | |
| Τύπος | Αυτόματο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων |
| 1α | 4.154 |
| 2α | 2.360 |
| 3η | 1.435 |
| 4η | 0.978 |
| 5η | 0.755 |
| 6η | 0.622 |
| Όπισθεν | 4.000 |
| Τελική σχέση | 4.438 |
| **Επιδόσεις** | |
| Επιτάχυνση: 0-100 km/h (s) | 9.1 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 |
| **Καταναλώσεις και εκπομπές** | |
| Προδιαγραφές | Euro 6d-Temp |
| Μικτός κύκλος (l/100km) | 6.1 – 6.5 |
| Εκτός πόλης (l/100km) | 5.4 – 5.9 |
| Εντός πόλης (l/100km) | 7.4 |
| Εκπομπές CO2 – μικτός κύκλος (g/km) | 140 – 146 |
| Ρεζερβουάρ καυσίμου (litres) | 48 |
| **Βάρη και Διαστάσεις** | |
| Απόβαρο (kg) | 1320 |
| Αναλογία βάρους εμπρός / πίσω (%) | 64 / 36 |
| Ύψος (mm) [χωρίς / με μπάρες οροφής] | 1595 / 1603 |
| Πλάτος [χωρίς / με καθρέπτες] | 1796 / 2025 |
| Μήκος (mm) [έκδοση Urban/ έκδοση Cross] | 4264 / 4269 |
| Μεταξόνιο (mm) | 2570 |
| Απόσταση από το έδαφος (mm) | 157 |
| Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (l) | 350 |
| Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (l) με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα | 1000 |
| Κύκλος στροφής (m) | 11.05 |



|  |  |
| --- | --- |
| **Κινητήρας** | **1.6 MultiJet II 120 HP** |
| Αρ. Κυλίνδρων, διάταξη | 4 - σε σειρά |
| Χωρητικότητα (cm3) | 1598 |
| Διάμετρος x Διαδρομή (mm) | 79.5x80.5 |
| Βαλβίδες ανά κύλινδρο | 4 |
| Σχέση συμπίεσης | 16.5:1 |
| Μέγιστη ισχύς σε kW στις σ.α.λ. | 88kW (120hp) στις 3750 σ.α.λ. |
| Μέγιστη ροπή σε Nm στις σ.α.λ. | 320Nm στις 1750σ.α.λ. |
| Σύστημα ψεκασμού | Άμεσος ψεκασμός Common Rail με σύστημα MultiJet 2 |
| Τύπος καυσίμου | DIESEL |
| **Μετάδοση** | |
| Τύπος | Μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων |
| 1α | 4.154 |
| 2α | 2.118 |
| 3η | 1.361 |
| 4η | 0.978 |
| 5η | 0.756 |
| 6η | 0.622 |
| Όπισθεν | 4.000 |
| Τελική σχέση | 3.579 |
| **Επιδόσεις** | |
| Επιτάχυνση: 0-100 km/h (s) | 10.7 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 186 |
| **Καταναλώσεις και εκπομπές** | |
| Προδιαγραφές | Euro 6d-Temp |
| Μικτός κύκλος (l/100km) | 4.7 – 4.9 |
| Εκτός πόλης (l/100km) | 4.1 – 4.3 |
| Εντός πόλης (l/100km) | 5.5 – 5.8 |
| Εκπομπές CO2 – μικτός κύκλος (g/km) | 124 – 128 |
| Ρεζερβουάρ καυσίμου (litres) | 55 |
| **Βάρη και Διαστάσεις** | |
| Απόβαρο (kg) | 1320 |
| Αναλογία βάρους εμπρός / πίσω (%) | 62 / 38 |
| Ύψος (mm) [χωρίς / με μπάρες οροφής] | 1595 / 1603 |
| Πλάτος [χωρίς / με καθρέπτες] | 1796 / 2025 |
| Μήκος (mm) [έκδοση Urban/ έκδοση Cross] | 4264 / 4269 |
| Μεταξόνιο (mm) | 2570 |
| Απόσταση από το έδαφος (mm) | 157 |
| Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (l) | 350 |
| Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (l) με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα | 1000 |
| Κύκλος στροφής (m) | 11.05 |



|  |  |
| --- | --- |
| **Κινητήρας** | **1.6 MultiJet II 120 HP DCT** |
| Αρ. Κυλίνδρων, διάταξη | 4 - σε σειρά |
| Χωρητικότητα (cm3) | 1598 |
| Διάμετρος x Διαδρομή (mm) | 79.5x80.5 |
| Βαλβίδες ανά κύλινδρο | 4 |
| Σχέση συμπίεσης | 16.5:1 |
| Μέγιστη ισχύς σε kW στις σ.α.λ. | 88kW (120hp) στις 3750 σ.α.λ. |
| Μέγιστη ροπή σε Nm στις σ.α.λ. | 320Nm στις 1750σ.α.λ. |
| Σύστημα ψεκασμού | Άμεσος ψεκασμός Common Rail με σύστημα MultiJet 2 |
| Τύπος καυσίμου | DIESEL |
| **TRANSMISSION** | |
| Τύπος | Αυτόματο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων |
| 1α | 4.154 |
| 2α | 2.269 |
| 3η | 1.435 |
| 4η | 0.978 |
| 5η | 0.755 |
| 6η | 0.622 |
| Όπισθεν | 4.000 |
| Τελική σχέση | 3.833 |
| **Επιδόσεις** | |
| Επιτάχυνση: 0-100 km/h (s) | 10.7 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 186 |
| **Καταναλώσεις και εκπομπές** | |
| Προδιαγραφές | Euro 6d-Temp |
| Μικτός κύκλος (l/100km) | 4.7 – 5.1 |
| Εκτός πόλης (l/100km) | 4.5 – 4.9 |
| Εντός πόλης (l/100km) | 5.0 – 5.5 |
| Εκπομπές CO2 – μικτός κύκλος (g/km) | 122 – 134 |
| Ρεζερβουάρ καυσίμου (litres) | 55 |
| **Βάρη και Διαστάσεις** | |
| Απόβαρο (kg) | 1320 |
| Αναλογία βάρους εμπρός / πίσω (%) | 62 / 38 |
| Ύψος (mm) [χωρίς / με μπάρες οροφής] | 1595 / 1603 |
| Πλάτος [χωρίς / με καθρέπτες] | 1796 / 2025 |
| Μήκος (mm) [έκδοση Urban/ έκδοση Cross] | 4264 / 4269 |
| Μεταξόνιο (mm) | 2570 |
| Απόσταση από το έδαφος (mm) | 157 |
| Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (l) | 350 |
| Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (l) με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα | 1000 |
| Κύκλος στροφής (m) | 11.05 |

