

ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS Α.Ε.

 Λεωφ Κηφισιαs 286, 15232 Χαλάνδρι,

,

6944-769777, 210-6800800

info@speedcar.gr

www.speedcar.gr



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:

 Suzuki GSX R 600/750, Yamaha YZF R6R

Τύπος:

Ανάφλεξη:

 ηλεκτρονική

Εξάτμιση :

 Σύστημα 4 -2 -1 με οβάλ τελικό σε ανοξείδωτο ή τιτάνιο

Ηλεκτρ, Σύστημα . :

 Modified , with 12V battery . 14 Amp.

Ψύξη :

 CCTV υγρό κλειστό κύκλωμα , αλουμινένιο ψυγείο, βεντιλατέρ 12V - 32 Amp.

Ισχύς:

 125hp GSXR 600– 150hp GSXR 750 -130hp YZF R6R

Ροπή:

 από 7.5 Kgm

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Βασική: σειριακό κιβώτιο 6

 σχέσεων

αλυσίδα DID 530 Πίσω κίνηση χωρίς διαφορικό

ΣΑΣΙ :

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΟΜΗ : Χρωμομολυβδένιο ατσάλινος κλωβός σωλήνωσης 40x2

 mm.

Τύπος εξωτερικού αμαξώματος Fiberglass

Μήκος / Πλάτος / Ύψος: 2,600 / 1,600 / 1,200 mm

 312 kg

Βάρος:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

 High traction swing-arm (πίσω) Ollé αμορτισέρ

Διπλά ψαλίδια (εμπρός και πίσω)

 δρόμων. Αντιστρεπτική πίσω

ρυθμιζόμενα 3

ΦΡΕΝΑ

 κατανεμητής πέδησης διπλού κυκλώματος .

Τύπος :

 δύο δίσκοι Φ 180 , δι-πίστονες δαγκάνες Brembo

Εμπρός:

 Μονός δίσκος Φ 240 , δι-πίστονη δαγκάνα Brembo.

Πίσω:

ΤΡΟΧΟΙ

 Ζάντες Braid 10x6 " αλουμινίου. Λάστιχα Goldspeed 165 -70 -10 "

Εμπρός:

 Ζάντες Braid 10x8 " αλουμινίου. Λάστιχα Goldspeed 225 -40 -10 "

Πίσω:

 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ:

 km/h από 3,4 sec

0-100

 km/h

τελική ταχύτητα: έως 185

